Lisa 1 Koostöölepingule

Autovaldkonna koolilõpetajatele kutseeksami läbiviimiseks vajalikud eeltingimused

1. Teooriaeksam kõigi kutsete puhul

Teooriaeksami läbiviimiseks on vajalik arvutiklass, et kutse andja poolt planeeritud ja ettevalmistatud testikeskkonnas eksam läbi viia.

Arvutiklassis on vähemalt 20 toimivat komplektset töökohta, igaühes vähemalt Windows 7 töökeskkond, kõvaketta maht alates 80GB, interneti püsiühendus. Vähemalt üks töökoht on ühendatud videoprojektori ja värviprinteriga.

Eksami toimumise ajal on tagatud IT spetsialisti tugi sh 1 tund enne eksami algust kuni eksami lõppemiseni.

1. Praktiliste tööde eksamikeskkonnad vastavalt kutsetele
   1. Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4

Kutseeksami praktiliste tööde läbiviimiseks vajalik õppetöökoda, kus on töökeskkonna nõuetele vastavad toimivad süsteemid ja seadmed vähemalt järgnevas:

1. üldventilatsioon ja keevitusgaaside kohtäratõmme;
2. suruõhusüsteem;
3. üld- ja vajadusel kohtvalgustus;
4. sülearvutiga töötamiseks töökoht hindamiskomisjonile, tagatud interneti püsiühendus või WiFi levi, printimise ja paberkoopia tegemise võimalus;
5. töökeskkonna ohutuse tagamiseks vajalik korraldus, eelkõige töökoja seadmete kasutus- ja ohutusjuhendid, töökeskkonna ohuteguritest tulenevad esmaabi- ja tulekustutusvahendid, ohutus- ja kohustusmärgid, ligipääs kemikaalide ohutuskaartidele ning autoplekksepp-komplekteerija töö riskianalüüsi kohased isikukaitsevahendid (va jalatsid ja rõivad, mis peavad olema igal kutse taotlejal individuaalsed);
6. töökoja eest vastutava isiku, esmaabiandja ja töökeskkonnavoliniku või töökeskkonnaspetsialisti nimed ja telefoninumbrid, tagatud kättesaadavusega kutseeksami toimumise ajal, alates hindamiskomisjoni saabumisest kuni tööpäeva lõppemisel lahkumiseni;
7. jäätmekäitluskorraldus (jäätmete liigiti sorteerimiseks vajalikud tähistatud nõud);
8. absorbent;
9. kätepesemise võimalus, sh kätepesupasta ja kuivatuspaber;
10. vähemalt viis (5) autoplekksepa tööks sobivat töökohta samaaegselt kasutamiseks, mis on sisustatud kruustangidega töölaudadega ja varustatud suruõhu väljavõtuga suruõhutööriistade kasutamiseks;
11. punktkeevitusseade 2 tk;
12. MIG/MAG keevitusseade 6 tk;
13. spotter 2 tk;
14. autoplekksepa tööriistakomplekt (alasid, haamrid, lusikad) 5 kmpl;
15. kruustangidega varustatud töökoht 5 tk;
16. käsidrell 6 tk;
17. nurklihvija 6 tk;
18. pneumaatiline meisel 1 tk;
19. pneumaatiline tikksaag 6 tk;
20. pneumaatiline nurklihvija Roloc ketastele 6 tk;
21. joonlaud 5 tk;
22. märknõel 5 tk;
23. isetumenev keevitusmask 5 tk + 1 tk hindajale;
24. keevituskindad 5 tk;
25. kaitseprillid või visiir käiamistöödeks 5 tk;
26. nihkkaliiber 5 tk;
27. detailide fikseerimistangid 10 tk;
28. suruõhupüstol 5 tk;
29. autoplekksepa tööks vajalikud abivahendid, mõõteseadeldised ja käsitööriistad;
30. uus, pakendis sõiduauto esitiib, poltliitsega süvendatud suunetuleauguga teravate ja kumerate rantidega, pindala vähemalt 0,4 m², kõigile taotlejaile samasugune, 1 tk taotleja kohta;
31. kasutatud komplektne, täielikult töökorras sõiduauto esi- või tagauks manuaalse klaasitõstukiga koos osandamisjuhistega.

Ukse klaasivahetuse tööaeg peab olema mitte rohkem, kui 45 min. Kõigile taotlejaile samasugune, 1 tk taotleja kohta;

1. automaalri töödeks sobiv teip, näiteks 3M Profitape või samaväärne mõõtudega 35-38 mm vähemalt 1 rull taotleja kohta;
2. komplektid leht-, silmus-, padrunvõtmetega, nende pikenduste ja käepidemetega 5 komplekti;
3. kruvikeerajate komplekt, 5 komplekti;
4. näpitsate komplekt, 5 komplekti;
5. tüübli hargid komplekt, tüübli tangid 5 komplekti;
6. Rolloc kettad Ø50 mm, karedused P36, P60, P80, 5 tk taotleja kohta;
7. lihvimishöövlid 70\*390-420 mm, 5 tk;
8. abrasiivid 70\*390-420 mm, näiteks 3M Purple, Mirka Autonet või samaväärne, karedused P80, P120, P180, kõiki karedusi vähemalt 2 tk taotleja kohta;
9. kärgkettad 3M Clean&Strip või analoog 1 taotleja kohta;
10. 1 mm terasplekist krunditud profiil vastavalt ette antud joonisele 1 taotleja kohta.